Для того чтобы подключиться к устройству впервые необходимо присоединиться к его точке доступа WiFi (Iot2, пароль Gigabyte2014). Далее в адресной строке браузера необходимо ввести адрес 192.168.4.1 и перейти по нему. Откроется интерфейс управления.

Раздел «Основные настройки» используется для указания идентификатора устройства. Если же идентификатор надо оставить по умолчанию, то этот раздел можно пропустить.

Раздел «Настройки сети» служит для подключения устройства к другим точкам доступа WiFi, а также для изменения некоторой сетевой информации.

Раздел «Сетевая информация» показывает текущий Ip адрес и точку доступа, к которой подключено устройство.

Раздел «Перезагрузка» при наличии обновлений перепрошивает устройство до более новой версии ПО. **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ У СЕТИ WIFI ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ**

При первом подключении необходимо войти в раздел «Настройки сети», выбрать из списка точку доступа WiFi, к которой необходимо подключить устройство, и нажать «Сохранить».

После этого устройство выключит собственную точку доступа, подключится к указанной и начинает отсылку данных на сервер.

При желании обновить ПО или подключить устройство к другой точке доступа можно подключиться к устройству повторно.

Для этого нужно получить ip адрес устройства перейдя по ссылке neuroband.ru/[id устройства]/ipv4.php, а затем перейти по ip адресу находясь в одной сети с устройством.

Далее откроется тот же веб-интерфейс устройства.